| gclib 1.34.15 Communications API for Galil controllers and PLCs |

### - e -

- encoder_0 : GDataRecord47000_ENC , GDataRecord47162 , GDataRecord47300_ENC
- encoder_1 : GDataRecord47000_ENC , GDataRecord47162 , GDataRecord47300_ENC
- encoder_2 : GDataRecord47000_ENC , GDataRecord47162 , GDataRecord47300_ENC
- encoder_3 : GDataRecord47000_ENC , GDataRecord47162 , GDataRecord47300_ENC
- error_code : GDataRecord1802 , GDataRecord1806 , GDataRecord2103 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord47000_ENC , GDataRecord47162 , GDataRecord47300_24EX , GDataRecord47300_ENC , GDataRecord52000
- ethercat_bank : GDataRecord52000
- ethernet_status_a : GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- ethernet_status_b : GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- ethernet_status_c : GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- ethernet_status_d : GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- ethernet_status_e : GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- ethernet_status_f : GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- ethernet_status_g : GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- ethernet_status_h : GDataRecord4000 , GDataRecord52000