| gclib 2.0.7 Communications API for Galil controllers and PLCs |

### - c -

- contour_buffer_available : gclib.GDataRecord1806 , gclib.GDataRecord30000 , gclib.GDataRecord4000 , gclib.GDataRecord52000 , GDataRecord1806 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord52000 , Gclib.GDataRecord1806 , Gclib.GDataRecord30000 , Gclib.GDataRecord4000 , Gclib.GDataRecord52000
- contour_segment_count : gclib.GDataRecord1806 , gclib.GDataRecord30000 , gclib.GDataRecord4000 , gclib.GDataRecord52000 , GDataRecord1806 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord52000 , Gclib.GDataRecord1806 , Gclib.GDataRecord30000 , Gclib.GDataRecord4000 , Gclib.GDataRecord52000