| gclib 450 Communications API for Galil controllers and PLCs |

### - s -

- s_distance : GDataRecord1802 , GDataRecord1806 , GDataRecord2103 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- s_plane_buffer_available : GDataRecord1806 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- s_plane_move_status : GDataRecord1802 , GDataRecord1806 , GDataRecord2103 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- s_plane_segment_count : GDataRecord1802 , GDataRecord1806 , GDataRecord2103 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord52000
- sample_number : GDataRecord1802 , GDataRecord1806 , GDataRecord2103 , GDataRecord30000 , GDataRecord4000 , GDataRecord47000_ENC , GDataRecord47162 , GDataRecord47300_24EX , GDataRecord47300_ENC , GDataRecord52000